	Драйвер CDM 2.08.28 WHQL Certified предназначен для обеспечения работы модуля ввода МВ-7, устройств соединительных УС-GSM и УС-ППК
по порту USB для программирования приборов и модулей сопряжения серии "Аларм".
	Драйвер предназначен для установки под операционные системы Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008,
Windows 7, Server 2008 R2 and Windows 8 (x86 and x64).
	1. Установка драйвера 
	1.1 Подключите устройство к USB порту компьютера.
	1.2 На экране появится уведомление "Найдено новое оборудование" с просьбой указать путь к драйверу.
	1.3 Укажите путь к папке CDM 2.08.28 WHQL Certified
	1.4 Далее следуйте указанием программы установки.
		
	2. Обновление существующего
	2.1 Подключите устройство к USB порту компьютера.
	2.2 Войдите в Пуск \ Панель управления \ Система 
	2.3 Выберите вкладку Оборудование и нажмите кнопку Диспетчер устройств.
	2.4 Выбрите в списке устройств Порты\USB Serial Port(COMX), где X - номер порта в Вашей системе.
	2.5 На вкладке драйвер нажмите кнопку Обновить.
	2.6 Укажите путь к папке нового драйвера и следуйте инструкциям программы установки.